**进 场 须 知**

1. 进场施工人员必须佩带安全帽，及场馆发放的施工证。不得进行与展会搭建无关的工作、一经发现立即没收证件，并对主场单位处以相应罚款。
2. 施工作业前须自行评估确保无安全危险后方可施工。
3. 进场施工时间必须按照申报时间进场，如有变化须及时通知，否则场馆将根据情况予以扣押金处理。
4. 所有施工单位及参展单位不经场馆允许，不得私自挪动电箱位置及沟盖板等场馆基础设施，否则发生一切安全责任事故及人员伤害，均自行承担。
5. 有用电需求的施工单位，电源接驳必须由专业电工施工作业，不许带电作业；电工须持本人电工本或电工本复印件方可施工作业，非电工人员不得操作。
6. 展台所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置。**（请各搭建单位在搭建最后一天下午14.00送正式电前调整完毕，违反将扣除施工押金2000元）**
7. 电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载相匹配（电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致），电箱须零件齐全且完整带盖。**（请各搭建单位在搭建最后一天下午14.00送正式电前调整完毕，违反将扣除施工押金2000元）**
8. 开展期间各搭建单位必须安排专业电工值守，每天清馆前关闭展台电源后方可撤离。
9. 展台如有24小时用电，必须留有24小时保安值守。
10. 撤馆时应文明施工，不得野蛮拆卸。（违者扣除施工押金2000元）
11. 施工方须按大会规定的时间进行撤馆，不可提前，在撤馆前须自行关闭本展台的电源，禁止带电拆除。如有特殊需求须提前申报。

主场单位：

负责人、联系方式：